网上竞价项目需求书（货物类）

	预算金额/元
	450,000
	最高限价/元
	420，000

	序号
	货物名称
	需求参数

	1
	巡星望远镜模组
	规格和技术参数：
单位：套
数量：1

技术指标：
(1) 包含光学望远镜、前置分光光路、后成像光路、巡星镜和信标光源；
(2) 具备自动粗调焦和精调焦功能；
(3) 望远镜通光波段：532nm±30nm；
(4) 望远镜通光口径：≥140mm；
(5) 望远镜焦距：≥1400mm；
(6) 望远镜焦比：≥9；
(7) 望远镜波像差（RMS）：≤λ/4@632.8nm；
(8) 前置分光光路子孔径直径：4.0cm±0.2cm；
(9) 前置分光光路子孔径间距：10.7cm±0.2cm；
(10) 后成像光路调焦可移动距离：≥20mm；
(11) [bookmark: _GoBack]巡星镜口径：≥20mm；
(12) 信标光源波长：532nm±30nm；
(13) 信标光源输出功率：≥1mW；
(14) 信标光源准直口径：≥148mm；
(15) 重量：≤20kg。
(16) 工作温度：-20℃~50℃，存储温度：-30℃~60℃，工作和存储湿度：≤90%。

	2
	光斑采集相机
	(1) 具备实时图像显示、曝光时间调整和图像存储功能；
(2) 相机像元数：≥1920×1200；
(3) 相机像元尺寸：≤5.86µm×5.86µm；
(4) 相机采样速率：≥100fps@600×400；
(5) 相机采样位数：≥12Bit；
(6) 最大曝光时间：≥1s；
(7) 最大增益：≥24dB；
(8) 数据接口：以太网；
(9) 体积：≤40mm×40mm×50mm；
(10) 重量：≤100g；
(11) 供电：DC+12V~+24V。

	3
	大气参数跟踪测量组件
	(1) 包含二维跟踪转台、电控驱动箱和上位机控制软件；
(2) 具备自动换星和跟踪恒星测量大气相干长度的能力；
(3) 具备手动控制跟踪转台自动跟踪恒星目标的能力；
(4) 具备跟踪恒星测量整层大气相干长度能力；
(5) 具备利用信标光源测量近地水平大气相干长度能力；
(6) 支持550nm和1550nm波段大气相干长度输出功能；
(7) 具备光斑信息提取、图像显示、大气相干长度自动计算、数据自动存储等功能；
(8) 电控驱动箱具备各组件（跟踪转台、巡星镜、调焦器和光斑采集相机）通信、控制以及模式切换功能；
(9) 大气相干长度r0测量范围：2cm~30cm@550nm；
(10) 测量不确定度：≤20%(2cm≤r0≤5cm)，≤15%(5cm＜r0≤30cm)；
(11) 转台转动范围：方位0°~360°，俯仰0°~90°；
(12) 转台跟踪精度：≤10″；
(13) 接口：≥1个千兆以太网接口，≥2个USB3.0接口；
(14) 重量：≤50kg；
(15) 供电：220V±10V，50Hz±5Hz。

	商务需求
	1、交货期为合同签订后90天内；
2、付款方式：合同签订后付40％货款，验收合格后支付60％货款。 
3、报价必须为含税人民币报价;报价包含所有费用，包含但不限于仪器设备辅助设施及配件购置、包装运输及保险（境内、外）、装卸（安装中的相关费用包括:安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、调试、技术服务、培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换，维修、退运（境内、外）、人员培训、售后服务杂费等其他各项费用之和，采购人不再另行支付其他费用。如投标产品为进口货物，投标报价包含进口代理费以及发生的其他相关费用，办理进口代理及相关服务的机构必须为招标人指定或认可。
4、中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%作为违约金。
5、免费保修期为1年，保修期自验收合格之日起算，由厂家提供产品保修文件。



  


报价文件
报价单位名称：                              报价日期：
报价联系人：                                联系电话：
一、采购项目报价表
	分项报价清单

	序号
	产品名称
	品牌/规格型号
	数量
	单价
（人民币 元）
	总价
（人民币 元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计金额（元）：
	小写：
	大写：

	报价要求
	1）总报价超出最高限价、分项报价超过分项预算均无效。
2）报价必须是人民币报价，并请注明是含税或免税。进口产品可报人民币免税价，如未报免税价则一律按含税价处理。进口产品申请办理免税时若以外币结算的，如须换算为对应的外币，以截标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行换算，汇率风险将由投标人承担，结算以实际支付汇率为准，最终实结算金额不超过该项目中标金额。


  
报价单位确认盖章（公章）：







二、采购需求条款响应表
（注：请填写下表中的响应偏离情况，如果全部响应也可在每项偏离情况中直接填写“完全响应”，如有正偏离，请注明正偏离情况；如出现负偏离，则报价无效。）
	需求
	偏离情况
（必填）
	说明
（如有）

	技术条款需求

	序号
	货物名称
	需求参数
	
	

	1
	巡星望远镜模组
	规格和技术参数：
单位：套
数量：1

技术指标：
(1) 包含光学望远镜、前置分光光路、后成像光路、巡星镜和信标光源；
(2) 具备自动粗调焦和精调焦功能；
(3) 望远镜通光波段：532nm±30nm；
(4) 望远镜通光口径：≥140mm；
(5) 望远镜焦距：≥1400mm；
(6) 望远镜焦比：≥9；
(7) 望远镜波像差（RMS）：≤λ/4@632.8nm；
(8) 前置分光光路子孔径直径：4.0cm±0.2cm；
(9) 前置分光光路子孔径间距：10.7cm±0.2cm；
(10) 后成像光路调焦可移动距离：≥20mm；
(11) 巡星镜口径：≥20mm；
(12) 信标光源波长：532nm±30nm；
(13) 信标光源输出功率：≥1mW；
(14) 信标光源准直口径：≥148mm；
(15) 重量：≤20kg。
(16)工作温度：-20℃~50℃，存储温度：-30℃~60℃，工作和存储湿度：≤90%。
	[bookmark: OLE_LINK1]完全响应
	

	2
	光斑采集相机
	(1) 具备实时图像显示、曝光时间调整和图像存储功能；
(2) 相机像元数：≥1920×1200；
(3) 相机像元尺寸：≤5.86µm×5.86µm；
(4) 相机采样速率：≥100fps@600×400；
(5) 相机采样位数：≥12Bit；
(6) 最大曝光时间：≥1s；
(7) 最大增益：≥24dB；
(8) 数据接口：以太网；
(9) 体积：≤40mm×40mm×50mm；
(10) 重量：≤100g；
(11)供电：DC+12V~+24V。
	完全响应
	

	3
	大气参数跟踪测量组件
	(1) 包含二维跟踪转台、电控驱动箱和上位机控制软件；
(2) 具备自动换星和跟踪恒星测量大气相干长度的能力；
(3) 具备手动控制跟踪转台自动跟踪恒星目标的能力；
(4) 具备跟踪恒星测量整层大气相干长度能力；
(5) 具备利用信标光源测量近地水平大气相干长度能力；
(6) 支持550nm和1550nm波段大气相干长度输出功能；
(7) 具备光斑信息提取、图像显示、大气相干长度自动计算、数据自动存储等功能；
(8) 电控驱动箱具备各组件（跟踪转台、巡星镜、调焦器和光斑采集相机）通信、控制以及模式切换功能；
(9) 大气相干长度r0测量范围：2cm~30cm@550nm；
(10) 测量不确定度：≤20%(2cm≤r0≤5cm)，≤15%(5cm＜r0≤30cm)；
(11) 转台转动范围：方位0°~360°，俯仰0°~90°；
(12) 转台跟踪精度：≤10″；
(13) 接口：≥1个千兆以太网接口，≥2个USB3.0接口；
(14) 重量：≤50kg；
(15) 供电：220V±10V，50Hz±5Hz。
	完全响应
	

	商务条款需求

	1、交货期为合同签订后90天内；
2、付款方式：合同签订后付40％货款，验收合格后支付60％货款。 
3、报价必须为含税人民币报价;报价包含所有费用，包含但不限于仪器设备辅助设施及配件购置、包装运输及保险（境内、外）、装卸（安装中的相关费用包括:安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、调试、技术服务、培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换，维修、退运（境内、外）、人员培训、售后服务杂费等其他各项费用之和，采购人不再另行支付其他费用。如投标产品为进口货物，投标报价包含进口代理费以及发生的其他相关费用，办理进口代理及相关服务的机构必须为招标人指定或认可。
4、中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%作为违约金。
5、免费保修期为1年，保修期自验收合格之日起算，由厂家提供产品保修文件。
	完全响应

	




报价单位确认盖章（公章）：





