篮球架（吉诺尔JNE-105）采购需求
[bookmark: _GoBack]一、技术参数
1.四周佩戴软体海绵护套，采用手动升降。
2.篮球架伸臂≥2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。篮球架适用场地至少34.5m，配重不低于400Kg。
3.篮球架底座长2000mm×宽1200mm×前高980mm×后高660mm（±10mm）。
4.底座采用100mm×3mm方管和120mm×100mm×3mm矩形管拼焊而成；前后立柱均采用100mm±1mm×3mm±0.1mm方管拼焊而成；横梁采用150mm±1mm×150mm±1mm×3mm±0.1mm方管和3mm±0.1mm钢板拼焊而成。
5.锁紧杆采用Φ48mm（±1mm）圆钢管焊接而成。
6.上拉杆采用Φ48mm（±1mm）圆钢管一次弯成型。
7.篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃，篮板规格：1800mm×1050mm（±10mm），并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板外围边框采用4mm±0.1mm厚，40mm±0.1mm宽的铝型材经模具压制而成；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型；内置筋板结构；国家标准安装孔距。
8.篮筐采用Φ18mm±0.1mm实心圆钢制作，三簧设计，360度，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好；配尼龙篮球网。
9.所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达3H+，按照盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。
10.产品结构原理：手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。
二、商务要求
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]1、报价须为人民币综合单价报价，包含：完成本项目所需的产品购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、垃圾清运费、安装调试费、原篮球架拆除并搬运到同校区内指定地点的费用、培训费、各种应纳的税费等直至交付使用的所有费用。投标人应结合自身实力、市场行情自主合理报价。采购人不再补偿其他任何费用。
2.质保期：本项目提供的货物质保期为三年（自验收合格之日起算）。
3.供货地点：两江新区宝圣大道301号西南政法大学学生活动中心。
4.供货时间：合同签订后，中标方需在7天内送货并完成安装调试，包含辅材、安装过程中可能造成的地板损坏恢复、旧设备的拆除并搬运至同校区内指定位置等。
5.其他说明：所投品牌型号必须为需方所列品牌型号（所投设备有非所列品牌的，该投标人竞价为无效竞价）；总报价不能超过最高报价，超过的为无效竞价；根据总价最低原则确定中标人，如总报价相同，则报价先者优先。
6.中标方可在安装完毕后7个工作日内申请验收，通过验收后向采购人提出支付申请，同时中标人应向采购人开具符合国家规定的结算金额全额增值税发票。采购人按照实际安装验收数量，向中标人一次性支付结算金额的100%。
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