[bookmark: OLE_LINK3]南京工程学院教工餐厅商用洗碗机清洁剂、催干剂竞价需求
一、供应商资质
[bookmark: OLE_LINK5]1.供应商须为合法注册独立法人企业，具备有效营业执照，经营范围包含洗涤用品、日化用品、食品用洗涤剂生产或销售相关类目，具备独立承担民事责任能力。
2.若为生产厂家：须提供有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》；生产场地合规，具备标准化生产线、产品出厂质量检测能力。
3.若为经销商：须提供售后服务承诺书，保证货源原厂正品、完整可溯源。
4.商业信誉：近 3 年内无食品安全行政处罚记录、无产品质量抽检不合格记录、无重大履约违约、重大质量投诉等不良记录；竞价时需就此作出书面承诺。
二、项目概况
1.用途：适配学校食堂通道式、喷淋式商用洗碗机，清洗陶瓷、玻璃、不锈钢、密胺餐具，实现重油污去除、辅助抑菌、快速干燥增亮、无水印水斑，满足校园食品安全与高频大批量洗涤要求。
2.预估用量：洗碗机专用清洁剂、催干剂各40桶（20L/桶），按校方要求分批次送货。
3.包装要求：原厂20L标准桶装，不接受散装、分装、非标产品。
三、总体要求
1.竞价单位须针对本次所投产品提供近 12 个月内第三方权威机构出具的清洁剂、催干剂检测报告。检测覆盖须包含残留量、重金属、甲醛、有害微生物、荧光增白剂、磷含量等关键项，须全部合格。
2.清洗剂执行标准：GB 14930.1-2015《食品安全国家标准洗涤剂》、
GB/T 26396《洗涤用品安全通用技术条件》；
3.竞价范围分别提供清洁剂、催干剂MSDS 化学品安全技术说明书；
[bookmark: OLE_LINK6]4.仅限国内正规知名商用品牌包括但不限于：亮碟（Finish）、平衡点、水卫仕，金芳华、迅彩、涤可霖等，禁止三无、翻新、勾兑、家用稀释产品。
6.原厂原封20L桶装，桶身标识完整清晰（名称、品牌、型号、标准、成分、生产日期、保质期、厂家信息、储存条件、安全警示）；
四、核心技术指标要求
（一）碱性清洁剂（主洗剂）
1.均匀透明液体，无杂质、分层、异味；1% 水溶液 pH 11.0-13.0，有效去污活性物≥15%，高浓缩低泡，适配自动投药系统，低泡、不结晶、不结块、不堵管道，适配高温水洗；
2.快速去除重油污、食物残渣、淀粉、蛋液、茶渍；
3.流动性好，适配自动投药，适应不同水质，不堵泵、不结垢；
4.兼容不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃，不腐蚀餐具及洗碗机配件；
5.无磷、无重金属、无荧光增白剂，符合食品接触安全。
（二）催干剂
1.均匀透明液体，无分层、浑浊、强刺激味；1% 水溶液 pH 2.0-4.0，有效活性成分≥12%，弱酸性中和碱性残留；
2.加速水分挥发，餐具无水印、水斑、发白，光亮通透；
3.抑制水垢，保护设备、养护餐具；
4.与清洁剂协同，适配自动投药，稳定无残留；
5.低挥发、食品接触级、无有害残留，辅助抑菌。
五、食品安全与残留刚性要求
1.残留严格执行 GB 14930.1-2015，无超标、无刺激残留；
2.餐具无泡沫、黏腻、异味、发雾发白，可直接使用；
3.甲方可随机抽样送检，费用由乙方承担；
4.残留、成分、违禁项不合格：暂停收货、解除合同、扣除保证金及未结货款，乙方无条件召回，承担全部安全、经济、法律责任。
六、样品核验
1.中选后3日内提供清洁剂、催干剂原装20L样品各1桶；
2.由乙方在现场指导安全使用剂量，甲方上机实测：去污、消泡、催干、水印、异味、腐蚀、残留等；
3.样品不合格取消中标资格，甲方有权顺延候选或重新采购；
4.合格样品双方签封，作为后续验收唯一标准，大货质量不低于样品。
七、供货、包装、运输
1.供货期：接到订单3日内送达，节假日、高峰期保障应急供货，不得断供；
2.原厂包装完好，防摔、防漏、防晒、防潮，破损渗漏由乙方免费补发；
3.每批次随货附合格证、出厂检验报告，一批一证、可溯源；
4.乙方负责卸货至指定库房并码放整齐。
八、报价与付款
1.报价：竞价时明确填报品牌、完整型号、生产厂家全称以及单价（含税、包装、运输、卸货、售后），并按预估量合计总价。（预估量：清洁剂40桶，催干剂40桶）
[bookmark: OLE_LINK4]2.付款：固定单价结算。结算按中标单价×实际验收数量支付。批次到货验收合格，乙方开具增值税发票后，甲方支付该批次货款。
九、质保与售后
1.单批次质保≥12 个月，到货剩余保质期≥2/3，拒收临期、过期、拆封产品，质保期内质量问题无条件免费退换补货；
2.售后2小时响应，24 小时出方案，48 小时完成换货补货；
3.免费提供药剂配比调试、管路清洁指导、操作培训，每季度至少 1 次回访；
4.批量质量、食品安全问题，甲方可无条件解约，乙方承担全部损失及法律责任。
